**SELETUSKIRI /TUGIPOSTIDEL REKLAAMTAHVEL**

Tugipostidel reklaamtahvel: 1tk

Mõõtmed: mõõt 2200 mm x 1722 mm x 80 mm (vt. ka joonist allpool)

Eksponeeritava pinna mõõtmed: 1522 mm x 1522 mm

Konstruktsiooni kirjeldus: alumiinium alusega ja alumiinium raamiga. Reklaami ees on klaas, mis tuleb avada reklaami vahetamiseks. Värvus: hõbedane.

Reklaami kinnitamise moodus: mehhaaniline paigaldus – hoone sissepääsu juurdes olevale maa-alale kinnitataval tugipostil.

Reklaamide sisu: nädala pakkumised, sooduspakkumised. Allpool on toodud reklaamplakati illustreeriv pilt.

Lisamärkus: LED valgustus stendi sees, klaasi all.

Paigaldaja: Lidl Eesti OÜ


A picture containing text, indoor, display

Description automatically generated

***Joonis 1.*** *Reklaamtahvel*

A picture containing ground, way

Description automatically generated



***Joonis 2.*** *Reklaamtahvel (tähistatud) on paigutatud hoone sissepääsu juurde*

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated with medium confidence

***Joonis 3.*** *Reklaamtahvli tehniline lahendus*